version 15.1

no service timestamps log datetime msec

no service timestamps debug datetime msec

service password-encryption

!

hostname RemoteRouter

!

no logging console

!

!

enable secret 5 $1$mERr$hx5rVt7rPNoS4wqbXKX7m0

!

!

!

!

!

!

ip cef

no ipv6 cef

!

!

!

!

license udi pid CISCO1941/K9 sn FTX152430J1-

!

!

!

!

!

!

!

!

!

no ip domain-lookup

!

!

spanning-tree mode pvst

!

!

!

!

!

!

interface GigabitEthernet0/0

description Cnecction to the server

ip address 128.10.0.1 255.255.0.0

duplex auto

speed auto

!

interface GigabitEthernet0/1

description Cnecction to the pc1 client

ip address 129.10.0.1 255.255.0.0

duplex auto

speed auto

!

interface Serial0/0/0

description static route to the compnay router

ip address 10.10.0.2 255.255.255.0

!

interface Serial0/0/1

no ip address

clock rate 2000000

!

interface Vlan1

no ip address

shutdown

!

ip classless

ip route 192.168.0.0 255.255.255.224 10.10.0.1

ip route 192.168.0.32 255.255.255.224 10.10.0.1

ip route 192.168.0.64 255.255.255.224 10.10.0.1

!

ip flow-export version 9

!

!

!

no cdp run

!

banner motd ^C

WARNING UNAUTHORIZED ACCESS IS PROHIBITED!!! ^C

!

!

!

!

line con 0

password 7 0822455D0A16

!

line aux 0

!

line vty 0 4

password 7 0822455D0A16

login

line vty 5 15

password 7 0822455D0A16

login

!

!

!

end